УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела социального обслуживания населения администрации

Каргатского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.А. Козик

«\_\_\_\_» 2021г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

N 1

г.Каргат\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование территориального

образования субъекта

Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: **социальная защита населения**

1.2. Адрес объекта: **632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

1.3. Сведения о размещении объекта

- отдельно стоящее здание \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ этажей,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

- часть здания **2** этажей (или на **первом** этаже), **371,7** кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да**, нет**); \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв. м

1.4. Год постройки здания **1991**, последнего капитального ремонта **нет**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_**нет**, капитального **нет**

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование -согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального бслуживания населения Каргатского района» (МКУ «КЦСОН Каргатского района»), административное здание.**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **632402, Новосибирская обл., г. Каргат, ул. Транспортная, д.14**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация сфера деятельности социальная защита населения, вид оказываемых услуг: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-педагогические, социально-психологические, социально-правовые, форма оказания услуг: на объекте, среднее количество обслуживаемых в день: 30 человек.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **автобус до остановки Центр**,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта **300 м**

3.2.2. время движения (пешком) **10 мин.**

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4. Перекрестки**: нерегулируемые; регулируемые**, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **не обустроены**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Категория инвалидов  (вид нарушения) | Вариант организации  доступности объекта  (формы обслуживания) [<\*>](#Par2014) |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные  структурно-функциональные зоны | Состояние доступности,  в том числе для  основных категорий  инвалидов [<\*\*>](#Par2045) | Приложение | |
| N на  плане | N фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию  (участок) | ДЧ-И (К, О, Г, У) |  | 1,2 |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И ( О, Г, У) |  | 3,4,5 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри  здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И ( О, Г, У) |  | 6,7,9,10,11 |
| 4 | Зона целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О, Г, У) |  | 12,13,14, 15,16 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (Г, У) |  | 17,18,19 |
| 6 | Система информации и связи  (на всех зонах) | ДП-И (К,О,У) |  | 20 |
| 7 | Пути движения к объекту  (от остановки транспорта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) |  |  |

--------------------------------

<\*\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У)

- доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В -

доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично

избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

***Объект доступенполностью избирательно для следующих категорий- О, Г, У, доступен частично избирательно для К, С.***

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N  п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации  объекта (вид работы) [<\*>](#Par2084) |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **Ремонт текущий** |
| 2 | Вход (входы) в здание | **Ремонт текущий** |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | **Ремонт текущий** |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **Ремонт текущий** |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **Ремонт текущий** |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | **Ремонт текущий** |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **Не нуждается** |
| 8 | Все зоны и участки | **Ремонт текущий** |

--------------------------------

<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт(текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ ***2022 -2023 г.г.***

в рамках исполнения ***плана паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры***

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: ***после выполнения работ по адаптации - объект доступен полностью для всех категорий инвалидов и НГМ.***

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии:

Межведомственной комиссии по координации деятельности и контролю в сфере доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_не требуется

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; **не требуется**

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **не требуется**;

4.4.6. другое - **не требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности

объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности

субъекта Российской Федерации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на \_\_2\_\_ л.

2. Входа (входов) в здание на \_\_2\_\_ л.

3. Путей движения в здании на \_\_2\_\_ л.

4. Зоны целевого назначения объекта на \_\_2\_\_ л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на \_\_2\_\_ л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на \_\_2\_\_ л.

Результаты фотофиксации на объекте на \_\_5\_\_ л. л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель рабочей группы:

Директор МКУ «КЦСОН Каргатского района» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Лосева Т. В.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заведущая отделением милосердием для

престарелых и инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Даутова Т. Н.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведущая отделением социальной

реабилитации инвалидов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Осинцева И. А.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Заведущая отделением срочной

социальной помощи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Колесова К. А.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов:

Председатель общественной организации

«Каргатская местная организация

Всероссийского общества инвалидов» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Иванилов А. С.

(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

**социальная защита населения**

**632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на  территории | есть |  | 1,2 | нет | - | - | - |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть | - | 2 | Отсутствует знак «парковка для инвалидов» | К, О, Г, У | Установить знак «парковка для инвалидов» | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2217)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#Par2218)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Территории, прилегающей к зданию | ДЧ-И (К, О, Г, У) |  | 2 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию, доступна частично избирательно для категорий (К,О,Г,У). Необходим текущий ремонт – установить знак «парковка для инвалидов»

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

**социальная защита населения**

**632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед  дверью) | есть |  | 3 | Отсутствует кнопка вызова персонала для оказания ситуационной помощи | К,С | Установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи. | - |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 5 | Дверные пороги превышают 0,025 м; дверь не закрывается с задержкой мин. 5 сек. автоматического закрывания | К, О, С | Установить доводчик с задержкой закрывания двери; устранение перепадов высоты дверных порогов | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 6 | нет | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2274)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#Par2275) к  [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Входа (входов) в здание | ДП-И (О, Г, У) |  | 5,6 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен полностью - избирательно (О, Г, У). Необходим текущий ремонт по установке доводчика с задержкой закрывания двери; устранение перепадов высоты дверных порогов; установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи.

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания

(в т.ч. путей эвакуации)

**социальная защита населения**

**632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона  ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 7,9, 10 | Отсутствуют тактильные обозначения, перепад высоты пола, затрудняющий проезд инвалидной коляски | К, С. | Установка тактильных обозначений и контрастной маркировки | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или  подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть |  | 10 | Пороги в некоторых дверях выше 0,025 м | - | Привести в соответствие пороги | Текущий ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны  безопасности) | нет |  | 11 | Дверные пороги превышают 0,025 м; | К, С. | Привести пороги в соответствие | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2274)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по  адаптации (вид  работы) [<\*\*>](#Par2275) к  [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Пути (путей) движения внутри здания  (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (О, Г, У) |  | 7,9, 10,11 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: пути движения внутри здания доступны полностью избирательно (О, Г, У). Необходим текущий ремонт - установка тактильных обозначений и контрастной маркировки; устранение перепадов высоты дверных порогов.

Приложение 4(I)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания

(целевого посещения объекта)

зона обслуживания инвалидов

**социальная защита населения**

**632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 4.1 | Кабинетная форма  обслуживания | есть | - | 12 | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть |  | 13,14, 15,16 | Отсутствуют тактильные обозначения | С | Установка тактильных табличек и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма  обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с  перемещением по маршруту | нет | - | - | . | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального  обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2399)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2400)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Зоны целевого назначения здания  (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О, Г, У) | 12,13,  14,15, 16 | 10,11 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступны полностью избирательно (К,О, Г, У). Необходим текущий ремонт - установка тактильных табличек и направляющих полос.

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**социальная защита населения**

**632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  | 17,18 | Отсутствуют тактильные обозначения, кнопка вызова помощи | С, К,О | Установка кнопки вызова помощи, тактильных обозначений и направляющих полос | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ванная комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Бытовая комната  (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне | есть |  | 19 | Отсутствуют тактильные обозначения | С, К,О | Установка тактильных обозначений и направляющих полос | Текущий ремонт |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2544)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2545)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-И ( Г, У) |  | 17,18,19 | Текущий ремонт |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: санитарно-гигиенические помещения доступны полностью - избирательно (Г, У). необходим текущий ремонт.

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

№ 1 от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

**социальная защита населения**

**632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

Наименование объекта, адрес

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование функционально-  планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные  нарушения  и замечания | | Работы по  адаптации  объектов | |
| есть/  нет | N на  плане | N  фото | Содер-  жание | Значимо  для инва-  лида (ка-  тегория) | Содер-  жание | Виды  работ |
| 6.1 | Визуальные средства | есть |  |  | - | - | - | - |
| 6.2 | Акустические средства | есть |  | 20 | Отсутствуют звуковые информаторы, позволяющие ориентироваться и предупреждающие об опасности | С, Г | Установка акустических средств | Индивидуальное техническое решение |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствует информация на языке Брайля и выпуклым шрифтом | С | Изготовление и установка табличек | Текущий ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-  функциональной зоны | Состояние  доступности [<\*>](#Par2596)  (к [пункту 3.4](#Par2016)  Акта обследования  ОСИ) | Приложение | | Рекомендации  по адаптации  (вид работы) [<\*\*>](#Par2597)  к [пункту 4.1](#Par2056) Акта  обследования ОСИ |
| N на  плане | N  фото |
| Системы информации на объекте | ДП – И (К, О,У) |  | 20 | Текущий ремонт, индивидуальное техническое решение |

--------------------------------

<\*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<\*\*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: На объекте имеется звуковая система оповещения о пожаре и др. чрезвычайных ситуациях

Приложение 7

к Акту обследования к паспорту доступности от « » \_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

Результаты фотофиксации на объекте

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Рис. 1 | Рис. 2 |
|  |  |
| Рис. 3 | Рис. 4 |
|  |  |
| Рис. 5 | Рис. 6 |
|  |  |
| Рис. 7 | Рис. 8 |
|  |  |
| Рис.9 | Рис. 10 |
|  |  |
| Рис. 11 | Рис. 12 |
|  |  |
| Рис. 13 | Рис. 14 |
|  |  |
| Рис. 15 | Рис. 16 |
|  |  |
| Рис. 17 | Рис. 18 |
|  |  |
| Рис. 19 | Рис. 20 |

План мероприятий по организации доступной среды, включая обеспеспечение условий по беспрепятственному доступу инвалидов и других маломобильных групп населения в **социальная защита населения**

**632402, Новосибирская обл, г.Каргат, л. Транспортная, д.14**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия по обеспечению доступности | Требование к установке | Изображение, пример | Сведения о ходе реализации мероприятия [2](https://base.garant.ru/71926294/4f75d9ff23333259f2aedf1b8182ba7b/#block_2222) | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Установка знака «Парковка для инвалидов» на территории, прилегающей к зданию. |  | Дорожный знак «парковка для инвалидов» в пдд 2018 и как его читать? |  |  |
|  | Установка кнопки вызова персонала для оказания ситуационной помощи при входе в здание. | Установить на высоте от 0,85 м до 1,1 м. от пола |  |  | 2022 |
|  | Установить доводчик с задержкой закрывания двери при входе в здание. | Обеспечение задержки автоматического закрывания дверей продолжительностью не менее 5 сек. | https://i.ebayimg.com/00/s/ODAwWDgwMA==/z/CzUAAOSwyc1Znn7m/$_3.JPG |  | 2022 |
|  | Устранение перепадов высоты дверных порогов при входе и внутри здания. | Полностью или не более 0,025 м |  |  | 2023 |
|  | На дверях установить информационные таблички с использованием плоско-выпуклой тактильной подачей информации по всему объекту. | Установить таблички со стороны ручки на высоте 1,4 м. | http://www.dos-sreda.ru/content/images/kat/110.jpg |  | 2023 |
|  | Установка контрастной маркировки и направляющих полос по всему объекту. | Расстояние между контрастной полоской и краем проступи от 0,03 до 0,04 м. | https://images.ru.prom.st/563972218_w640_h640_taktilnaya-plitka-pvh.jpg |  | 2023 |
|  | Установка кнопки вызова помощи в санитарно – гигиеническом помещении (туалетной комнате). | Установить на высоте от 0,85 м до 1,1 м. от пола | https://lsitspb.ru/wp-content/uploads/2019/06/009.jpg |  | 2022 |
|  | Установка акустических средств | Установить по всему маршруту движения (коридор) |  |  | 2023 |